Author: BERRIS, Theocharis

10 ZLATNIH PRAVILA-ZAŠTITA OSOBLJA OD ZRAČENJA U DIJASKOPIJI

Smanjenjem doze koju primi bolesnik uvijek smanjujemo i dozu koju prima osoblje

1. Koristiti se zaštitnim sredstvima!

2. Koristite načine zaštite
“vrijeme-udaljenost-štit”.

Poželjno je koristiti dvodjelnu olovnu pregaču jer bolje
raspodjeljuje težinu.
Zaštitni učinak dvodjelne prega-če od 0.25 mm ekvivalent olova na preklopljenom dijelu odgovara zaštiti od 0.5 mm ekvivalenta olova.
(Apsorbira više od 90% zračenja)

Smanjite vrijeme zračenja.

Olovne naočale s postraničnom zaštitom

Povećajte udaljenost od izvora koliko je to razumno moguće.

X zrake

X zrake

Koristite štitove.

Zaštita za štitnjaču

Stropna pregrada

Postranična
pregrada

Zavjesa na stolu

3. Koristite štitove!
Osiguravaju više od 90% zaštite
od raspršenoga zračenja
u dijaskopiji.
Pomični se paravan savjetuje u cine modu rada.

Pomični paravan

X zrake

4. Držite ruke izvan primarnoga snopa, osim ako je to zaista neizbježno.
Ruke u primarnom snopu povećavaju parametre ekspozicije
(kV, mA), a samim time i dozu
bolesnika i radnika.

http://rpop.iaea.org

Povezani poster!!
10 ZLATNIH PRAVILA-ZAŠTITA BOLESNIKA OD ZRAČENJA U DIJASKOPIJI
http://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/Whitepapers/poster-patient-radiation-protection.pdf

Stranica 1 od 2
Dijaskopija
Zaštita osoblja

http://www-ns.iaea.org/tech-areas/communication-networks/norp/isemir-web.htm

10 ZLATNIH PRAVILA-ZAŠTITA OSOBLJA OD ZRAČENJA U DIJASKOPIJI

Smanjenjem doze koju primi bolesnik uvijek smanjujemo i dozu koju prima osoblje

5. Samo 1-5% zračenja koje ulazi u bolesnika izlazi na suprotnom kraju tijela.
Treba stajati kraj detektora, odnosno nasuprot rendgenske cijevi.

Elektronsko pojačalo

RTG cijev

Ispravno!

Pogrešno!!!

6. Rendgenska cijev treba biti ispod, a ne iznad stola. Na taj se način postiže bolja zaštita.

Elektronsko pojačalo

RTG cijev

Ispravno!

Pogrešno!!!

X ray
tube

*Slika preuzeta iz ICRP Publication 85

7. Koristite osobne dozimetre!
Ako koristite više dozimetara:
jedan dozimetar nosi se ispod pregače na lijevoj strani prsa
drugi dozimetar nosi se s vanjske strane pregače na visini vrata ili oka
za procedure koje zahtijevaju položaj ruku uz primarni snop, mogu se nositi dodatni prsten-dozimetri.
Po potrebi, mogu se nositi dodatni osobni dozimetri uz izravno očitanje primljene doze.

8. Potrebno je obnavljati znanje o zaštiti od ionizirajućeg zračenja.

9. Za sva pitanja i nedoumice vezano uz zaštitu od zračenja obratite se stručnjacima iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja.

10. ZAPAMTITE!!!
Kontrola kvalitete opreme za fluoroskopiju osigurava sigurnu i stabilnu uporabu.
Upoznajte svoju opremu! Pravilna uporaba svih mogućnosti opreme smanjuje dozu zračenja bolesnicima i osoblju.
Obvezno koristite automatske injektore kontrastnoga sredstva!

http://rpop.iaea.org

Povezani poster!!
10 ZLATNIH PRAVILA-ZAŠTITA BOLESNIKA OD ZRAČENJA U DIJASKOPIJI
http://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/Whitepapers/poster-patient-radiation-protection.pdf

Stranica 2 od 2
Dijaskopija
Zaštita osoblja

http://www-ns.iaea.org/tech-areas/communication-networks/norp/isemir-web.htm